Oznaczenie sprawy: GKM.271.1.25.2018	Załącznik nr 5 do SIWZ	

Wykonawca:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)	

	
Zamawiający:
Gmina Miasto Chełmża
ul. Gen. J. Hallera 2
87- 140 Chełmża	

Przedmiar robót

zakres robót	Jedn.
miary	

Ilość
jednostek	
Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto	
	Rozdział I-remonty nawierzchni pasa drogowego  					
1.	Remont cząstkowy chodnika z płytek betonowych     35 x 35 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz wywozem ziemi i gruzu na 
wysypisko śmieci 
a)	z płytek nowych                               
b)	z płytek z odzysku	

 m2
 m2	

  5
  5			
2.	J.w. lecz z płytek 50 x 50 cm
a)	z płytek nowych 
b)	z płytek z odzysku	
 m2
 m2	
  5
  5			
3.	J.w. lecz z trylinki
a)	z  trylinki nowej
b)	z  trylinki  z odzysku 	
 m2
 m2	
 5
 5			
4.	Remont cząstkowy chodnika z kostki pol- bruk szarej 6 na podsypce cem  - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  i wywozem ziemi i gruzu  na wysypisko śmieci:
a) z  pol-bruku nowego
b)z  pol-bruku z odzysku	

 m2
 m2	

 80
 80			
5.	Remont cząstkowy chodnika i jezdni z kostki pol- bruk 8 na podbudowie z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny twardy gran. 0- 40 mm) stabilizowanego mechanicznie gr 15
 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i 
gruzu na wysypisko śmieci:
a) z pol- bruku nowego
b) z pol- bruku z odzysku	

 m2
 m2	

 2
 15			
6.	Remont cząstkowy chodnika i jezdni z kostki pol- bruk 8 na podbudowie z betonu gr 15 cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci:
a) z pol- bruku nowego
b) z pol- bruku z odzysku	

 m2
 m2	

 2
 15			
7.	Wymiana krawężnika wraz z wykonaniem ławy betonowej
 oraz wywozem ziemi , gruzu na wysypisko śmieci 
a)	krawężnik nowy 
b)	krawężnik z odzysku 	

 mb
 mb	

 50
 5			
8.

		Ustawienie krawężnika betonowego wraz z wykonaniem 
rowka, ławy betonowej oraz wywozem ziemi na wysypis-
ko śmieci:
a)krawężnik nowy
b)krawężnik o odzysku	

 mb
 mb	

 50
 5			
9.	Wymiana obrzeża betonowego 3 0 x 8 cm na podsypce cem- piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko śmieci 
a)obrzeże nowe 
b)obrzeże z odzysku	

 mb
 mb	

 50
 5			
10.	J.w. lecz 20 x 6 cm
a)	obrzeże nowe
b)	obrzeże z odzysku	
 mb
 mb	
 2
 2			
11.	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8
cm na podsypce cementowo- piasko-
wej wraz z wykonaniem rowka i wy-wozem ziemi na 
wysypisko śmieci:
1)	obrzeże nowe
2)	obrzeże z odzysku	

 mb
 mb	

 50
 5			
12.

	1.Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamien-
nej rzędowej na podsypce cem- piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą „sopro” - kostka z odzysku
a)kostka o wys. 18 cm
b)kostka o wys. 16 cm
c)kostka o wys. 14 cm
d)kostka o wys. 10 cm
2. Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z masy minera-
lno- bitumicznej – masą na zimno:
a) grubości – 4 cm
b) za każdy 1 cm pogrubienia	

 m2
 m2
 m2
 m2

 m2
 m2	

 50
 1
 1
 50

 10
 5			

13.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych   pojedyńczych	    
 szt. 	
 2			
14.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych 
podwójnych	 szt.	 2			

15.	Regulacja pionowa kratek ściekowych
ulicznych	 
 szt.	
 1
			
16.	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych wodociągowych i gazowych	 
 szt.	
 1			
17.	1-motogodzina pracy młota pneumatycznego wraz z obsługą	 mg	 10			
	Rozdział 2. - naprawa , wymiana , oznakowania   
pionowego oraz poręczy ochronnych , malowanie oznakowania poziomego  i  poręczy ochronnych					
18.	1.Demontaż słupka do znaku drogowego z 
rur  Ø  60 mm 
2.Montaż słupka z rury Ø 60 mm
 ocynkowanej :
1. 	słupek stary bez względu na długość
2. 	słupek nowy wraz z jego zakupieniem
o długości :
- 320 cm
- 350 cm
- 380 cm
- 400 cm
c) słupek nowy wraz z jego zakupieniem
i wykonanym obramowaniem z rury 
3/8 cala (czarnej) malowanej do 
zamontowania tabliczki z nazwą ulicy o 
długości
    – 300 cm 	
 szt.

 szt.

 szt.
 szt.
 szt.
 szt.

 szt.	
 30

 10

 5
 5
 5
 5

 5			
19.	1.Demontaż tablic znaków drogowych:
- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
  informacyjne
2.Montaż tablic znaków drogowych
 – tablice stare – z odzysku	

 szt.

 szt.	

 53

 25			
20.	Prostowanie tablic znaków drogowych
-przekręconych na rurze wraz z zabezpieczeniem wkrętami 
przed ponownym przekręceniem tablicy znaku drogowego	

szt.	

 20			
21.	Montaż tablic znaków drogowych wraz z ich zakupieniem - tablice znaków posiadające certyfikat 
do stosowania na drogach zaliczonych do kategorii dróg 
gminnych :
a) A- mały
    B- mały
    C- mały
    D- mały
    D- 400 x 400 mm
   A-7- średni
   B-20- średni 
c) tabliczki pod znaki drogowe w technologii j.w. 
d) tabliczki z nazwą ulicy ( materiał zamawiającego) 
   - pojedyncza
   - podwójna	

 szt.
 szt.
 szt.
 szt.
 szt.
 szt.
 szt.
 m2

 szt.
 szt.	

 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4

 2
 4			
22.	Naprawa poręczy ochronnych łańcuchowych polegająca 
na :
a)	pospawaniu łańcucha wraz z pomalowaniem
b)	wymianie łańcucha wraz z pomalowaniem 
c)	wymianie rury stalowej czarnej wraz  z pomalowaniem:
     *   nowej o średnicy :
- Ø 60 mm
- Ø 80 mm
*  starej o średnicy :
- Ø 60 mm
- Ø 80 mm	

 szt.
 mb

 mb
 mb

 mb
 mb	

 5
 10

 4
 4

 4
 4			
23.	1.Odnawianie farbą poręczy ochronnych:
  a) łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym 
 2. Odnawianie farbą słupków z :	 
a)	rur Ø 60 mm
b)	rur Ø 80 mm
	
 mb

 mb
 mb
	
 150

 2
 30			
24.	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą :
a)  linie na  skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
oraz znaki P-24, P-23, P-20  	
 m2
 	
 2120			
25.	Demontaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej ze 
ściany 	
 szt.	
 2			
26.	Montaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej do 
ściany / wspornik do zamocowania tablicy znaku / 
a)	wspornik stary 
b)	wspornik nowy wraz z jego zakupieniem	

 szt.
 szt.	

 2
 3			
27.	Montaż lustra drogowego do ściany bu-
dynku wraz z jego zakupem o średnicy :
a)	Ø 800 mm
b)	Ø 900 mm 	

 szt.
 szt.	

 1
 1				
28.	Mycie tablic znaków drogowych 	 szt.	 100			
	Rozdz. 3- utrzymanie wiat autobusowych 					
29.	Naprawa wiat autobusowych
a)  wymiana szyb bezpiecznych wraz z  uszczelkami 
b) malowanie farbą olejną wiat autobusowych z blachy 
trapezowej i blachodachówki    
c)  malowanie farbą emulsyjną tynków nakrapianych 
wiat autobusowych                                                
d)  uzupełnienie siedzisk w wiatach autobusowych
e) uzupełnienie oparć w wiatach  autobusowych
 	
 m2

 m2
 
 m2
 mb
 mb	
 5

 73

 26
 5
 5			
	Rozdział 4-utrzymanie nawierzchni żużlowych					
30.	Dowóz żużla wraz z jego zakupieniem i  rozścieleniem na
 drogach o nawierzchni żużlowej znajdujących się w grani-
cach administracyjnych miasta Chełmży 	

 t	

 10			
31.	Dowóz gruzu betonowego mielonego o frakcji 0- 31,5 mm 
wraz z jego zakupieniem i rozścieleniem na drogach o nawierzchni żużlowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	

 t	

 20			
32.	Dowóz melafiru o frakcji 0-31,5 mm wraz z jego zakupie-
niem i  rozścieleniem na drogach o nawierzchni żużlowej 
znajdujących się w granicach administracyjnych miasta 
Chełmży	

 t	

 20			
33.	Praca robotnika przy nieskomplikowanych robotach 
drogowych	 
 rg	
 40			
34.	Świadczenie usługi koparko- ładowarką (roboty drogowe )	   
 mg	
 60			
			Razem cena netto			
			Podatek VAT 23%			
			Razem cena brutto